ASxxxx Assembler V02.00 + NoICE + SDCC mods  (Zilog Z80 / Hitachi HD64180), page 1.
Hexadecimal [16-Bits]



                              1 ;; File 'src/maps/bottom.s' generated using cpct_pack
                              2 ;; Compresor used:   zx7b
                              3 ;; Files compressed: [ 'gfx/bottom.bin' ]
                              4 ;; Uncompressed:     440 bytes
                              5 ;; Compressed:       19 bytes
                              6 ;; Space saved:      421 bytes
                              7 ;;
                              8 
                              9 ;; Data array definition
   28E4                      10 _bottom::
   28E4 B0 AA 01 3A 82 1D    11    .db  0xb0, 0xaa, 0x01, 0x3a, 0x82, 0x1d, 0x1e, 0x00, 0x2c, 0x0a, 0x05, 0xae, 0xf6, 0xf6, 0x20, 0x00
        1E 00 2C 0A 05 AE
        F6 F6 20 00
   28F4 81 A0 F8             12    .db  0x81, 0xa0, 0xf8
                             13 ;; Address of the latest byte of the compressed array (for unpacking purposes)
                     0012    14 _bottom_end == . - 1
                             15 
