Commande : @flasher
                            X-MEM FLASHER

X-MEM Flasher (version CPC 6128) est un programme specialement concu pour 
la carte X-MEM. Il simplifie fortement la gestion des ROM pour l'utilisateur
grace a une interface simple et lisible.

Il prend 2 Roms. (Fichiers : FLASHER1.ROM et FLASHER2.ROM)

Il se compose en trois ecrans distincts.

 1 ecran : Affichage diverses informations
 2 ecran : Affichage des Roms presentes
 3 ecran : Menu

La touche TAB vous permets d'alterner entre l'ecran 2 et 3.
Les touches du curseur vous permettent de naviguer dans les differents menus.
Et enfin la touche ENTER vous permets de valider votre choix.
La touche H vous permet de voir toutes les touches fonctionnelles du programme.


Options :

Install ROM : Installe un fichier ROM sur un slot
-------------
Vous ne pouvez pas installer un fichier ROM sur un slot deja occupe. Vous
devez auparavant effacer la rom sur le slot.
L'option Install ROM n'est disponible que si le slot est vide. 
Pour que votre fichier ROM soit lu par leprogramme, il doit comporter
l'extension .ROM et ne doit pas etre mis en SYS.


Erase ROM : Efface une rom d'un slot
-----------
L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide.


Show RSX of ROM : Indique les RSX de la ROM.
-----------------
L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide


Save ROM to DISC : Sauvegarde d'une ROM sur le disc.
------------------
L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide.

Le fichier de sauvegarde prend le numero de la ROM pour nom.
Exemple : ROM 05 : Nom de sauvegarde 05.ROM


Protect ROM : Protege une ROM (signale par un asterisque)
-------------
L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide et si 
la ROM n'est pas deja protegee. Une fois la ROM protegee, vous ne
pourrez plus qu'avoir acces aux options "Show ROM RSX" et 
"Save ROM" to disc and Unprotect ROM.
Pour les autres options, il vous faudra deproteger la ROM avant.


Unprotect ROM : Deprotege une ROM
---------------
L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide et
si la ROM sur le slot est protegee.


Enable ROM : Active une ROM
------------
L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide et
si la ROM a ete desactivee.


Disable ROM : Desactive une ROM (signale par un signe)
-------------
L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide et si la ROM
est active.
Cette option peut servir au cas ou il y aurait conflit entre 2 ROMs.


Drive : Selection du drive A ou B
-------
Touches : A/B


User : Selection de l'USER
------
Touches : +/- 


Help : Rappelle les differentes touches du programme
------
Touche : H


Infos : Affichage d'infos
-------
Touche : I


Credits : Affichage des credits
-------
Touche : C


Erase ALL : Effacement total des ROMS
-----------
Les ROMS 00, 07 et celles qui ne sont pas protegees seront effacees.
Cette option peut prendre du temps suivant le nombre de ROM installees.
Vous pouvez faire un RESET "HARD" des ROMS (1 a 6, 8 a 32, #40, #47)
c'est a dire a l'effacement total en appuyant simultanement sur les
touches CLR et DEL (En etant positionne sur l'option ERASE ALL) 


Protect ALL : Protection de toutes les ROMS
-------------
L'option n'est disponible que si des ROMS sont encore a proteger.
L'option peut prendre du temps que si de nombreuses ROMS sont a proteger.


Unprotect ALL : Deprotection de toutes les ROMS
--------------
L'option est disponible si des ROMS sont protegees (hormis les 00 et 07). 
L'option peut prendre du temps si de nombreuses ROM sont a deproteger.


HACKER 4.79 : Installe le HACKER 4.79.
-----------


Manager lower : Installe une ROM sur le slot #40
---------------
Pour que votre fichier ROM soit lu par le programme, il doit comporter
l'extension .ROM, et ne doit pas etre masque (flag SYS active).


ROM booster : Installe la ROM booster pour beneficier des 15 ROMS 
------------- supplementaires sans passer par le firmware 3.15.

L'option n'est disponible que si le slot 15 est libre.
Attention ! La ROM Booster est imcompatible avec le drive C du firmware 3.15.


Firmware 3.15 : Installe le firmware 3.15
---------------
L'option n'est disponible que si le slot 1 est vide.
Le firmware 3.15 a besoin du slot 1 pour fonctionner correctement.
Pour ce firmware vous aurez le choix d'installer le CP/M + uniquement
si les slots 8 et 9 sont vides. Mais vous pourrez forcer le programme a
installer le CP/M + en appuyant sur la touche DEL. Le contenu des slots
8 et 9 sera alors remplace par la ROM CP/M +. L'installation du CP/M + est 
automatique. 


ement concu pour 
la ca 3.15 : Installe le firmware 3.15
---------------
L'option n'est disponible que si le slot 1 est vide.
Le firmware 3.15 a besoin du slot 1 pour fonctionner correctement.
Pour ce firmware vous aurez le choix d'installer le CP/M + uniquement
si les slots 8 et 9 sont vides. Mais vous pourrez forcer le programme a
installer le CP/M + en appuyant sur la touche DEL. Le contenu des 